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检 测 报 告 说 明
1． 本报告为打印机打印，部分复印、涂改无效。
2． 本报告严格执行三级审核制，无授权签字人签字无效。
3． 本报告未经同意不得用于广告宣传。
4． 本报告必须有骑缝章，封面加盖“检验检测专用章”和“计量认证标志”，否则报告无效。
5． 本报告检测数据仅对本次检测负责，未经授权，不得擅自引用本报告检测数据。
6． 本报告在复印使用时，必须全部复印并且重新加盖公司检验检测专用章，否则报告无效。
7． 如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司咨询，逾期不再受理。

公司名称：山东聊和环保科技有限公司
公司地址：山东省聊城市高新区黄河路南、庐山路东1820三层
西半部
公司电话：0635-8316388         邮    编：252000
Email：liaohehuanbao@126.com    网址：www.sdliaohe.com


     		

表1 基本信息
	委托单位
	聊城市生态环境局冠县分局
	受检单位
	冉海水库

	联系人/电话
	贠站长/15506505099
	受检地址
	山东省聊城市冠县

	样品名称
	地表水
	项目编号
	LHEP-XY-2026-01-026

	样品数量
	棕色玻璃瓶：500mL×7、1L×14、200mL×2、40mL×4
聚乙烯塑料瓶：500mL×4、1L×3 无菌袋：500mL×1

	样品来源
	现场采样
	接样人
	李娟

	采样人   
	冯云超、袁之广
	检测人
	冯云超、袁之广

	采样日期                       
	2026年01月08日
	检测日期
	2026年01月08日-16日

	质控措施
	样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境监测的有关标准、规定、规范执行；检测、计量设备检定/校准合格；检测人员持证上岗等。

	检测结论
	
检测结果仅提供数据，不予评价。

       
                                         （检验检测机构专用章）




	备注
	/



编制人：              审核人：              签发人：               
签发日期：         年         月         日
表2 检测方法依据表
	检测项目（单位）
	分析方法
	方法依据
	检出限

	pH值（无量纲）
	水质 pH值的测定 电极法
	HJ 1147-2020
	/

	水温（℃）
	水质 水温的测定 传感器法
	HJ 1396-2024
	/

	溶解氧（mg/L）
	水质 溶解氧的测定 电化学探头法
	HJ 506-2009
	/

	透明度（cm）
	水和废水监测分析方法/第三篇/第一章/五/（二）/塞氏盘法（B）
	国家环境保护总局（2002）第四版（增补版）
	/

	高锰酸盐指数（mg/L）
	水质 高锰酸盐指数的测定
	GB/T 11892-1989
	0.5

	化学需氧量（mg/L）
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	4

	五日生化需氧量（mg/L）
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 
稀释与接种法
	HJ 505-2009
	0.5                  

	氨氮（mg/L）
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	0.025

	总磷（mg/L）
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893-1989
	0.01

	总氮（mg/L）
	水质 总氮的测定 
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636-2012
	0.05

	石油类（mg/L）
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）
	HJ 970-2018
	0.01

	挥发酚（mg/L）
	水质 挥发酚的测定
 4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009
	0.0003

	硫化物（mg/L）
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 
	HJ 1226-2021
	0.01

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	水质 阴离子表面活性剂的测定 
亚甲蓝分光光度法
	GB/T 7494-1987
	0.05

	六价铬（mg/L）
	水质 六价铬的测定  
二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T 7467-1987
	0.004

	氰化物（mg/L）
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
	HJ 484-2009
	0.004

	甲醛（mg/L）
	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
	HJ 601-2011
	0.05

	粪大肠菌群（MPN/L）
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法
	HJ 347.2-2018
	20

	氟化物（mg/L）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	0.006

	氯化物（mg/L）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	0.007


表2 检测方法依据表 续表
	检测项目（单位）
	分析方法
	方法依据
	检出限

	硝酸盐（氮）（mg/L）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	0.004

	硫酸盐（mg/L）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	0.018

	铜（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（7.1）无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2023
	5

	锌（mg/L）
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 
 原子吸收分光光度法
	GB/T 7475-1987
	0.05

	铅（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（14.1）无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2023
	2.5

	镉（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（12.1）无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2023
	0.5

	铁（mg/L）
	水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）
	HJ/T 345-2007
	0.03

	锰（mg/L）
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11911-1989
	0.01

	铍（μg/L）
	水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ/T 59-2000
	0.02

	镍（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（18.1）无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2023
	5

	钼（μg/L）
	水质 钼和钛的测定 
石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ 807-2016
	0.6

	钴（μg/L）
	水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ 958-2018
	2

	钡（μg/L）
	水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ 602-2011
	2.5

	钒（mg/L）
	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ 673-2013 
	0.003

	铊（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（24.1）无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2023
	0.01

	汞（μg/L）
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014
	0.04

	砷（μg/L）
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014
	0.3

	硒（μg/L）
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014
	0.4

	锑（μg/L）
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014
	0.2

	硼（mg/L）
	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法
	HJ/T 49-1999
	0.02

	叶绿素a（μg/L）
	水质 叶绿素a的测定 分光光度法
	HJ 897-2017
	2


表2 检测方法依据表 续表
	检测项目（单位）
	分析方法
	方法依据
	检出限

	[bookmark: OLE_LINK1]三氯甲烷（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.4

	四氯化碳（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.4

	苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.4

	三氯乙烯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.4

	甲苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.3

	四氯乙烯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.2

	氯苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.2

	乙苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.3

	间/对-二甲苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.5

	邻二甲苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.2

	苯乙烯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.2

	异丙苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.3

	1,4-二氯苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.4

	1,2-二氯苯（μg/L）
	水质 挥发性有机物的测定
 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 639-2012
	0.4

	1,3,5-三氯苯（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.037

	1,2,4-三氯苯（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.038

	1,2,3-三氯苯（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.046

	林丹（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.025

	P,P’-DDE（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.036

	P,P’-DDD（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.048

	O,P’-DDT（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.031


表2 检测方法依据表 续表
	检测项目（单位）
	分析方法
	方法依据
	检出限

	P,P’-DDT（μg/L）
	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 
气相色谱-质谱法
	HJ 699-2014
	0.043

	阿特拉津（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录B）固相萃取气相色谱质谱法测定的半挥发性有机物
	GB/T 5750.8-2023
	0.078

	邻苯二甲酸二丁酯（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录B）固相萃取气相色谱质谱法测定的半挥发性有机物
	GB/T 5750.8-2023
	/

	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（μg/L）
	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录B）固相萃取气相色谱质谱法测定的半挥发性有机物
	GB/T 5750.8-2023
	/

	苯并[a]芘（ng/L）
	水和废水监测分析方法/第四篇/第四章/十四/（二）/多环芳烃 气相色谱-质谱法（GC-MS）（C）
	国家环境保护总局（2002）第四版
（增补版）
	1.0

	硝基苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.04

	间-硝基氯苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.05

	对-硝基氯苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.05

	邻-硝基氯苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.05

	对-二硝基苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.05

	间-二硝基苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.05

	邻-二硝基苯（μg/L）
	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 716-2014
	0.05


表3 仪器信息表
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	仪器检定日期

	F2 pH计 
	F2-Standard
	LH-114
	2025.09.16

	便携式溶解氧测定仪
	JPB-607A
	LH-025
	2025.01.16

	COD恒温加热器
	JC-101A
	LH-068
	/

	恒温恒湿箱
	WS150III
	LH-039
	2025.01.26

	溶解氧测定仪
	JPSJ-605
	LH-159
	2025.01.16


表3 仪器信息表 续表
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	仪器检定日期

	可见分光光度计
	V-5600
	LH-218
	2025.02.06

	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-18L
	LH-060
	2025.08.04

	紫外可见分光光度计
	N4S（755B）
	LH-028
	2025.02.06

	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-18L
	LH-112
	2025.08.04

	智能一体化蒸馏仪
	ZL-600L
	LH-211
	/

	硫化物酸化吹脱系统
	ST201A
	LH-098
	/

	智能一体化蒸馏仪
	ZL-600L
	LH-209
	/

	立式压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	LH-064
	2025.08.04

	生化培养箱
	SHX-150III
	LH-057
	2025.01.26

	生化培养箱
	SHX-150III
	LH-012
	2025.01.26

	超净工作台
	SW-CJ-2D
	LH-013
	/

	原子荧光光度计
	AFS-8500
	LH-040
	2025.02.06

	原子吸收分光光度计
	AA-6880F
	LH-041
	2024.02.08

	数显不锈钢电热板
	DB-3A
	LH-192
	/

	离子色谱仪
	CIC-D100
	LH-042
	2024.02.08

	气相色谱-质谱联用仪
	GCMS-QP2010SE
	LH-001
	2025.02.22

	吹扫捕集装置
	Atomx XYZ
	LH-117
	/

	气相色谱-质谱联用仪
	5977B GC/MSD 
	LH-158
	2025.02.24



表4 地表水检测结果
	采样日期
	检测点位
	样品编号
	样品状态
	检测项目（单位）
	检测结果

	2026.01.08
	冉海水库
	HS260108001
	无色无味
无浮油液体
	pH值（无量纲）
	[bookmark: _GoBack]7.4

	
	
	
	
	水温（℃）
	3.8

	
	
	
	
	溶解氧（mg/L）
	7.4

	
	
	
	
	透明度（cm）
	147

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.8

	
	
	
	
	化学需氧量（mg/L）
	11

	
	
	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.2

	
	
	
	
	氨氮（mg/L）
	0.220

	
	
	
	
	总磷（mg/L）
	0.04

	
	
	
	
	总氮（mg/L）
	0.85

	
	
	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L

	
	
	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L

	
	
	
	
	硫化物（mg/L）
	0.01L

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L

	
	
	
	
	氰化物（mg/L）
	0.006

	
	
	
	
	甲醛（mg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	50

	
	
	
	
	氟化物（mg/L）
	0.534

	
	
	
	
	氯化物（mg/L）
	56.1

	备注
	地表水每天检测1次，检测一天。


表4 地表水检测结果 续表
	采样日期
	检测点位
	样品编号
	样品状态
	检测项目（单位）
	检测结果

	2026.01.08
	冉海水库
	HS260108001
	无色无味
无浮油液体
	硝酸盐（氮）（mg/L）
	0.380

	
	
	
	
	硫酸盐（mg/L）
	72.2

	
	
	
	
	铜（μg/L）
	5L

	
	
	
	
	锌（mg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	铅（μg/L）
	2.5L

	
	
	
	
	镉（μg/L）
	0.5L

	
	
	
	
	铁（mg/L）
	0.14

	
	
	
	
	锰（mg/L）
	0.01L

	
	
	
	
	铍（μg/L）
	0.02L

	
	
	
	
	镍（μg/L）
	5L

	
	
	
	
	钼（μg/L）
	2.0

	
	
	
	
	钴（μg/L）
	2L

	
	
	
	
	钡（μg/L）
	86.6

	
	
	
	
	钒（mg/L）
	0.003L

	
	
	
	
	铊（μg/L）
	0.01L

	
	
	
	
	汞（μg/L）
	0.04L

	
	
	
	
	砷（μg/L）
	2.6

	
	
	
	
	硒（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	锑（μg/L）
	0.3

	
	
	
	
	硼（mg/L）
	0.02

	备注
	地表水每天检测1次，检测一天。


表4 地表水检测结果 续表
	采样日期
	检测点位
	样品编号
	样品状态
	检测项目（单位）
	检测结果

	2026.01.08
	冉海水库
	HS260108001
	无色无味
无浮油液体
	叶绿素a（μg/L）
	2L

	
	
	
	
	三氯甲烷（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	四氯化碳（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	苯（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	三氯乙烯（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	甲苯（μg/L）
	0.3L

	
	
	
	
	四氯乙烯（μg/L）
	0.2L

	
	
	
	
	氯苯（μg/L）
	0.2L

	
	
	
	
	乙苯（μg/L）
	0.3L

	
	
	
	
	间/对-二甲苯（μg/L）
	0.5L

	
	
	
	
	邻二甲苯（μg/L）
	0.2L

	
	
	
	
	苯乙烯（μg/L）
	0.2L

	
	
	
	
	异丙苯（μg/L）
	0.3L

	
	
	
	
	1,4-二氯苯（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	1,2-二氯苯（μg/L）
	0.4L

	
	
	
	
	1,3,5-三氯苯（μg/L）
	0.037L

	
	
	
	
	1,2,4-三氯苯（μg/L）
	0.038L

	
	
	
	
	1,2,3-三氯苯（μg/L）
	0.046L

	
	
	
	
	林丹（μg/L）
	0.025L

	
	
	
	
	P,P’-DDE（μg/L）
	0.036L

	
	
	
	
	P,P’-DDD（μg/L）
	0.048L

	
	
	
	
	O,P’-DDT（μg/L）
	0.031L

	
	
	
	
	P,P’-DDT（μg/L）
	0.043L

	备注
	地表水每天检测1次，检测一天。


表4 地表水检测结果 续表
	采样日期
	检测点位
	样品编号
	样品状态
	检测项目（单位）
	检测结果

	2026.01.08
	冉海水库
	HS260108001
	无色无味
无浮油液体
	阿特拉津（μg/L）
	0.078L

	
	
	
	
	邻苯二甲酸二丁酯（μg/L）
	未检出

	
	
	
	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（μg/L）
	未检出

	
	
	
	
	苯并[a]芘（ng/L）
	1.0L

	
	
	
	
	硝基苯（μg/L）
	0.04L

	
	
	
	
	间-硝基氯苯（μg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	对-硝基氯苯（μg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	邻-硝基氯苯（μg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	对-二硝基苯（μg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	间-二硝基苯（μg/L）
	0.05L

	
	
	
	
	邻-二硝基苯（μg/L）
	0.05L

	备注
	地表水每天检测1次，检测一天。


*********报告结束*********
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